Прайс лист на комбинированные торговые автоматы.

Цены на автоматы указаны с учетом встроенной платежной системы.

**При покупке комбинированного автомата у нас, доставка в ваш город бесплатно!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовая цена | Оптовая цена, от 3 штук |
| ТермоБокс для Rosso | 45 000 р. | 43 000 р. |
| ТермоБокс для FoodBox | 55 000 р. | 53 000 р. |
| Уличный кофейный автомат | 195 000 р. | 189 000 р. |
| Уличный снековый автомат | 214 000 р. | 207 000 р. |

Прямые поставки торговых автоматов от производителя по всей России.

# ТермоБокс для кофейного автомата Rosso

|  |  |
| --- | --- |
| Специальная конструкция позволит вам значительно расширить возможности установки автоматов для продажи горячих напитков ROSSO. Благодаря ROSSO THERMOBOX вы сможете размещать кофе-автоматы прямо на улице.По статистике в странах с мягким климатом до 60-80% парка торговых автоматов расположена именно на улице. Российские морозы до недавнего времени ограничивали возможности операторов. Дождь, снег и мороз не позволяли устанавливать торговые автоматы на улице, под открытым небом.Специальный термобокс для автоматов ROSSO позволяет устанавливать этот зерновой кофе-автомат на остановках автобусов, открытых рынках, городских площадях, платформах электричек, да и просто. на оживленных улицах.**Особенности уличного корпуса**— прочный металлический корпус с надежными замками— специальный термоэлемент, защищающий автомат от морозов до -30 градусов— герметичная конструкция, защищающая автомат от осадков— яркий, привлекающий внимание лайтбокс— возможность регулировать температуру внутри термобокса от +1 до +40 градусов |  |

**Габаритные размеры автомата**

Высота: 2118 мм.

Ширина: 730 мм.

Глубина: 850 мм.

Вес: 200 кг. (с автоматом 340 кг.).

Среднее энергопотребление: 1,6 кВт (только бокс, без учета энергопотребления автомата).

# ТермоБокс для снекового автомата FoodBox

|  |  |
| --- | --- |
| В тех странах, где погодные условия позволяют устанавливать торговые автоматы на улице, доля уличного вендинга достигает 70-80%. И действительно: ни один торговый или бизнес-центр, ни один крупный офис не может обеспечить такой проходимости, как оживленная улица. Именно по-этому мы и предлагаем вам специальную уличную конструкцию для автомата FoodBox.**Конструкция обеспечивает**— бесперебойную работу автомата круглый год, при температуре от -30 до +40 градусов— регулируемую температуру внутри термобокса— надежную защиту автомата от нежелательного проникновения (прочный стальной корпус, надежные замки, усиленная витрина)Лоток выдачи автомата оснащен магнитной защелкой, что защищает автомат от нежелательного проникновения и от возможного вандализма, связанного с помещением посторонних предметов в лоток выдачи. Лоток открывается только после оплаты покупки.Термобокс также может быть оснащен источником бесперебойного питания, который обеспечит несколько "экстренных" часов работы автомата при отключении электричества. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

FoodBox Street - идеальное решение для прибыльного и перспективного вендинга на улицах города.

**Габаритные размеры автомата**

Ширина: 1103 мм.

Глубина: 950 мм.

Высота: 2118 мм.

Вес: до 180 кг. (с автоматом 500 кг.)

Среднее энергопотребление: 0,6 (только бок, без учета энергопотребления автомата).